### Nabídka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **Pro**: | **Miroslav Sopuch** | **datum / *date*** : 3.7.2020 |  |
| e-mail : | [miroslav.sopuch@misa.cz](mailto:miroslav.sopuch@misa.cz) | naše ref. / *o.ref.* : 58/20/MKA |  |
|  | | **strana / *page*** : 1/1 |  |
| **Od**: |  | | |
| tel. : |  | | |
| e-mail : |  | | |
|  | | | |
| **věc** : | Nabídka vně obslužné trafostanice KN1720 pro Aqua park Frenštát p.R. | | |

**Vážený pane,**

Předkládám vám nabídku na dodávku kompletní betonové trafostanice Marbeton KN1720.

**Technická specifikace :**

typ jednotky ks/m

**Trafostanice KN1720 1 xxx.xxx,-**

(Betonová kompaktní trafostanice koncová 1x250, RAL 6002 – listová zeleň)

**VN rozvaděč Tozzi 1 xxx.100,-**

(Rozvaděč koncový s pojistkami EcosmartGIS)

**Distribuční transformátor 1 xxx.500,-**

(olejový transformátor 250kVA, Ecodesing, 22/0,4kV, 6%)

**NN rozvaděč RST 1 xx.300,-**

(LV panel s jističem 630A, 4x pojistkový idpínač 400A, měření, pomocné obvody, kompenzace naprázdno)

**Rozvaděč měření USM 1 xx.700,-**

(Skříň měření pro fakturační elektroměr na fasádě stanice)

**Kompletace elektro 1 xx.400,-**

(VN propoj Vn rozvaděč-trafo Cu35/16, trafo-NN rozvaděč kabelem NSGAFOU 4x 1x240, CYKY 5x4 a CYKY 4x2,5 pro USM, včetně revize elektro)

**Doprava a práce jeřábem 1 xx.200,-**

(Doprava na místo a usazení jeřábem do předem připraveného lože do 3m od stání jeřábu)

**Ceny: xxx.xxx** bez DPH s přenesenou daňovou poviností

**Dodací lhůta :** 6-8 týdnů od obdržení písemné objednávky

**Platnost nabídky:** do 31.7.2020

**Platební podmínka:** po dodání, se zálohou

**Garance:** 60 měsíců na stavební část 24 měsíců na ostatní technologii

S pozdravem,